*Melléklet a 4/2013. (II.14.) önk. rendelethez*

KÖTELEZŐ KÉMÉNYSEPRŐ-IPARI KÖZSZOLGÁLTATÁSRA VONATKOZÓ

DÍJTÉTELEK

1. Munkaegységek a kéményseprő-ipari közszolgáltatásról szóló 2012. évi XC. törvény (a továbbiakban: törvény) 6 § (1) bekezdése szerint sormunka keretében ellátott tevékenységekre. (Nettó 2000,-Ft/munkaráfordítással illetve 11.200,-Ft mérnökóradíjjal kalkulálva)

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  Égéstermék-elvezető jele |  Ellenőrzés, tisztítás összekötő elem nélkül |  Műszaki felülvizsgálat |  Gyakoriság |  Együttható |  Egység megnevezése |  Díj / alkalom |
|  1. |  ENHS |  0,37 |  0,8 |  2 |  0,47 |  db | 940-Ft  |
|  2. |  ENHG |  0,3 |  0,8 |  1 |  0,5 |  db | 1.000-Ft |
|  3. |  KNHS |  0,2 |  0,28 |  2 |  0,235 |  fm | 470-Ft |
|  4. |  KNHG |  0,14 |  0,28 |  1 |  0,21 |  fm | 420-Ft |
|  5. |  NNHS |  0,3 |  0,28 |  2 |  0,335 |  fm | 670-Ft |
|  6. |  NNHG |  0,21 |  0,28 |  1 |  0,28 |  fm | 560-Ft |
|  7. |  ENTS |  0,42 |  0,8 |  2 |  0,52 |  db | 1040-Ft |
|  8. |  ENTG |  0,34 |  0,8 |  1 |  0,54 |  db | 1080-Ft |
|  9. |  KNTS |  0,24 |  0,28 |  2 |  0,275 |  fm | 550-Ft |
|  10. |  KNTG |  0,17 |  0,28 |  1 |  0,24 |  fm | 480-Ft |
|  11. |  NNTS |  0,32 |  0,28 |  2 |  0,355 |  fm | 710-Ft |
|  12. |  NNTG |  0,22 |  0,28 |  1 |  0,29 |  fm | 580-Ft |
|  13. |  EZHS |  0,37 |  0,8 |  2 |  0,47 |  db | 940-Ft |
|  14. |  EZHG |  0,3 |  0,8 |  1 |  0,5 |  db | 1.000-Ft |
|  15. |  KZHS |  0,2 |  0,28 |  2 |  0,235 |  fm | 470-Ft |
|  16. |  KZHG |  0,14 |  0,28 |  1 |  0,21 |  fm | 420-Ft |
|  17. |  NZHS |  0,3 |  0,28 |  2 |  0,335 |  fm | 670-Ft |
|  18. |  NZHG |  0,21 |  0,28 |  1 |  0,28 |  fm | 560-Ft |
|  19. |  EZTS |  0,42 |  0,8 |  2 |  0,52 |  db | 1.040-Ft |
|  20. |  EZTG |  0,34 |  0,8 |  1 |  0,54 |  db | 1.000-Ft |
|  21. |  KZTS |  0,24 |  0,28 |  2 |  0,275 |  fm | 550-Ft |
|  22. |  KZTG |  0,17 |  0,28 |  1 |  0,24 |  fm | 480-Ft |
|  23. |  NZTS |  0,32 |  0,28 |  2 |  0,355 |  fm | 710-Ft |
|  24. |  NZTG |  0,22 |  0,28 |  1 |  0,29 |  fm | 580-Ft |
|  25. |  GNHS |  0,25 |  0,36 |  2 |  0,295 |  szint | 590-Ft |
|  26. |  GNHG |  0,2 |  0,36 |  1 |  0,29 |  szint | 580-Ft |
|  27. |  GZHS |  0,25 |  0,36 |  2 |  0,295 |  szint | 590-Ft |
|  28. |  GZHG |  0,2 |  0,36 |  1 |  0,29 |  szint | 580-Ft |
|  29. |  GZTS |  0,3 |  0,44 |  2 |  0,355 |  szint | 710-Ft |
|  30. |  GZTG |  0,25 |  0,44 |  1 |  0,36 |  szint | 720-Ft |
|  31. |  ET |  0,2 |  0,4 |  1 |  0,3 |  db | 600-Ft |
|  32. |  KT |  0,1 |  0,14 |  1 |  0,135 |  fm | 270-Ft |
|  33. |  NT |  0,15 |  0,14 |  1 |  0,185 |  fm | 370-Ft |
|  34. |  GT |  0,1 |  0,16 |  1 |  0,14 |  szint | 280-Ft |

2. Egyéb sormunka keretében végzett tevékenységek (2013. évben nem releváns)

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| 2.1 Levegő utánpótlás vizsgálata csekklista alapján légtérkapcsolatban lévő rendeltetési egységenként | 0,1 /db |  |
| 2.2 Égéstermék paramétereinek ellenőrzése | 0,3 /paraméter |  |
| 2.3 Biztonságtechnikai felülvizsgálat meglétének ellenőrzése | 0,05 /db |  |
| **Megrendelésre kötelező tevékenységek\*\*** |
| A fenti közszolgáltatások |
| 2.4 A sormunka keretében feltárt az égéstermék-elvezető járatában lerakódott, csak égetéssel eltávolítható szurokréteg kiégetése külön egyeztetés alapján | 2, 0 /db /óra | 6.400-Ft |
| 2.5 Közvetlen homlokzati égéstermék-kivezetéssel rendelkező tüzelőberendezések égéstermék-elvezetőjének ellenőrzése, tisztítása | 0,34 /db | 1.088-Ft |
| 2.6 A 10 000 cm2 feletti járat keresztmetszetű égéstermék-elvezető ellenőrzése tisztítása | 0,6 /fm |  |

3. Kiszállási díj

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| 3.1 Telephely szerinti közigazgatási határon belül | Ft/eset | 1000-Ft |
| 3.2 Telephely szerinti közigazgatási határon kívül | Ft/km | 118-Ft |

Megjegyzés

\* Mellékcsatornás gyűjtő jellegű égéstermék-elvezető esetén a mellékcsatornát plusz szintnek kell tekinteni.

\*\* A megrendelésre kötelező tevékenységeket további kiszállási díj terheli.

4. Munkaegységek a törvény 6. § (2) bekezdésben meghatározott műszaki vizsgálatoknál.

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| ENH ENT ET | EZH EZT | GNH GZH GZT GT | KNH KNT KT NNH NNT NT | KZH KZT NZH NZT |
| 4.1 Új égéstermék-elvezetők kivitelezés közbeni, eltakarás előtti vizsgálata elvezetők kivitelezés közbeni, eltakarás előtti vizsgálata |
| 0,84/db | 9.408-Ft | 1,16/db |  | 0,4/szint |  | 2,6/db |  | 3,4/db |  |
| 4.2 Újonnan épített vagy szerelt felújított, átalakított, vagy újból használatba vett égéstermék-elvezetők üzembe helyezés előtti vizsgálata |
| 1,34/db | 15.008-Ft | 2,0/db |  | 0,7/szint |  | 4,0/db |  | 5,0/db |  |
| 4.3 Tüzelőanyag váltás, tüzelőberendezés csere, új üzembe helyezése esetén az üzembe helyezést megelőzően az érintett égéstermék-elvezető vizsgálata megelőző vizsgálat |
| 0,84/db | 9.408-Ft | 1,16/db |  | 0,4/szint |  | 2,6/db |  | 3,4/db |  |
| 4.4 Meglévő égéstermék-elvezető bontását, funkciójának megváltoztatását, használaton kívül helyezését vagy az égéstermék-elvezetőt érintő átalakítást megelőző helyszíni vizsgálat |
| 0,68/db | 7.616-Ft | 0,92/db |  | 0,3/szint |  | 2,1/db |  | 2,72/db |  |
| Kiszállás | 1/fő | 4.000-Ft |

5. Munkaegységek a műszaki megoldás megfelelőségével összefüggő, megrendelt vizsgálatoknál (mérnökóra díj)

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 4.1 | Egy lakás, illetve rendeltetési egység esetén | 1h | 11.200-Ft |
| 4.2 | Kettő–hat lakás, illetve rendeltetési egység esetén | 2h | 22.400-Ft |
| 4.3 | Hatnál több lakás, illetve rendeltetési egység esetén épületenként | 3h |  |
| 4.4 | Épület központi kéménnyel 60-140 kW | 2h | 22.400-Ft |
| 4.5 | Ipari és kommunális létesítmények esetén 140kW felett | 2,5h |  |
| 4.6 | Helyszíni szaktanácsadás (további kiszállási díj terheli) | h/db | 4.000-Ft |