*Melléklet a 4/2013. (II.14.) önk. rendelethez*

KÖTELEZŐ KÉMÉNYSEPRŐ-IPARI KÖZSZOLGÁLTATÁSRA VONATKOZÓ

DÍJTÉTELEK

1. Munkaegységek a kéményseprő-ipari közszolgáltatásról szóló 2012. évi XC. törvény (a továbbiakban: törvény) 6 § (1) bekezdése szerint sormunka keretében ellátott tevékenységekre. (Nettó 2000,-Ft/munkaráfordítással illetve 11.200,-Ft mérnökóradíjjal kalkulálva)

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Égéstermék- elvezető jele | Ellenőrzés, tisztítás összekötő elem nélkül | Műszaki felülvizsgálat | Gyakoriság | Együttható | Egység megnevezése | Díj / alkalom |
| 1. | ENHS | 0,37 | 0,8 | 2 | 0,47 | db | 940-Ft |
| 2. | ENHG | 0,3 | 0,8 | 1 | 0,5 | db | 1.000-Ft |
| 3. | KNHS | 0,2 | 0,28 | 2 | 0,235 | fm | 470-Ft |
| 4. | KNHG | 0,14 | 0,28 | 1 | 0,21 | fm | 420-Ft |
| 5. | NNHS | 0,3 | 0,28 | 2 | 0,335 | fm | 670-Ft |
| 6. | NNHG | 0,21 | 0,28 | 1 | 0,28 | fm | 560-Ft |
| 7. | ENTS | 0,42 | 0,8 | 2 | 0,52 | db | 1040-Ft |
| 8. | ENTG | 0,34 | 0,8 | 1 | 0,54 | db | 1080-Ft |
| 9. | KNTS | 0,24 | 0,28 | 2 | 0,275 | fm | 550-Ft |
| 10. | KNTG | 0,17 | 0,28 | 1 | 0,24 | fm | 480-Ft |
| 11. | NNTS | 0,32 | 0,28 | 2 | 0,355 | fm | 710-Ft |
| 12. | NNTG | 0,22 | 0,28 | 1 | 0,29 | fm | 580-Ft |
| 13. | EZHS | 0,37 | 0,8 | 2 | 0,47 | db | 940-Ft |
| 14. | EZHG | 0,3 | 0,8 | 1 | 0,5 | db | 1.000-Ft |
| 15. | KZHS | 0,2 | 0,28 | 2 | 0,235 | fm | 470-Ft |
| 16. | KZHG | 0,14 | 0,28 | 1 | 0,21 | fm | 420-Ft |
| 17. | NZHS | 0,3 | 0,28 | 2 | 0,335 | fm | 670-Ft |
| 18. | NZHG | 0,21 | 0,28 | 1 | 0,28 | fm | 560-Ft |
| 19. | EZTS | 0,42 | 0,8 | 2 | 0,52 | db | 1.040-Ft |
| 20. | EZTG | 0,34 | 0,8 | 1 | 0,54 | db | 1.000-Ft |
| 21. | KZTS | 0,24 | 0,28 | 2 | 0,275 | fm | 550-Ft |
| 22. | KZTG | 0,17 | 0,28 | 1 | 0,24 | fm | 480-Ft |
| 23. | NZTS | 0,32 | 0,28 | 2 | 0,355 | fm | 710-Ft |
| 24. | NZTG | 0,22 | 0,28 | 1 | 0,29 | fm | 580-Ft |
| 25. | GNHS | 0,25 | 0,36 | 2 | 0,295 | szint | 590-Ft |
| 26. | GNHG | 0,2 | 0,36 | 1 | 0,29 | szint | 580-Ft |
| 27. | GZHS | 0,25 | 0,36 | 2 | 0,295 | szint | 590-Ft |
| 28. | GZHG | 0,2 | 0,36 | 1 | 0,29 | szint | 580-Ft |
| 29. | GZTS | 0,3 | 0,44 | 2 | 0,355 | szint | 710-Ft |
| 30. | GZTG | 0,25 | 0,44 | 1 | 0,36 | szint | 720-Ft |
| 31. | ET | 0,2 | 0,4 | 1 | 0,3 | db | 600-Ft |
| 32. | KT | 0,1 | 0,14 | 1 | 0,135 | fm | 270-Ft |
| 33. | NT | 0,15 | 0,14 | 1 | 0,185 | fm | 370-Ft |
| 34. | GT | 0,1 | 0,16 | 1 | 0,14 | szint | 280-Ft |

2. Egyéb sormunka keretében végzett tevékenységek (2013. évben nem releváns)

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| 2.1 Levegő utánpótlás vizsgálata csekklista alapján légtérkapcsolatban lévő rendeltetési egységenként | 0,1 /db |  |
| 2.2 Égéstermék paramétereinek ellenőrzése | 0,3 /paraméter |  |
| 2.3 Biztonságtechnikai felülvizsgálat meglétének ellenőrzése | 0,05 /db |  |
| **Megrendelésre kötelező tevékenységek\*\*** | | |
| A fenti közszolgáltatások | | |
| 2.4 A sormunka keretében feltárt az égéstermék-elvezető járatában lerakódott, csak égetéssel eltávolítható szurokréteg kiégetése külön egyeztetés alapján | 2, 0 /db /óra | 6.400-Ft |
| 2.5 Közvetlen homlokzati égéstermék-kivezetéssel rendelkező tüzelőberendezések égéstermék-elvezetőjének ellenőrzése, tisztítása | 0,34 /db | 1.088-Ft |
| 2.6 A 10 000 cm2 feletti járat keresztmetszetű égéstermék-elvezető ellenőrzése tisztítása | 0,6 /fm |  |

3. Kiszállási díj

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| 3.1 Telephely szerinti közigazgatási határon belül | Ft/eset | 1000-Ft |
| 3.2 Telephely szerinti közigazgatási határon kívül | Ft/km | 118-Ft |

Megjegyzés

\* Mellékcsatornás gyűjtő jellegű égéstermék-elvezető esetén a mellékcsatornát plusz szintnek kell tekinteni.

\*\* A megrendelésre kötelező tevékenységeket további kiszállási díj terheli.

4. Munkaegységek a törvény 6. § (2) bekezdésben meghatározott műszaki vizsgálatoknál.

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| ENH ENT ET | | EZH EZT | | GNH GZH GZT GT | | KNH KNT KT NNH NNT NT | | KZH KZT NZH NZT | |
| 4.1 Új égéstermék-elvezetők kivitelezés közbeni, eltakarás előtti vizsgálata elvezetők kivitelezés közbeni, eltakarás előtti vizsgálata | | | | | | | | | |
| 0,84/db | 9.408-Ft | 1,16/db |  | 0,4/szint |  | 2,6/db |  | 3,4/db |  |
| 4.2 Újonnan épített vagy szerelt felújított, átalakított, vagy újból használatba vett égéstermék-elvezetők üzembe helyezés előtti vizsgálata | | | | | | | | | |
| 1,34/db | 15.008-Ft | 2,0/db |  | 0,7/szint |  | 4,0/db |  | 5,0/db |  |
| 4.3 Tüzelőanyag váltás, tüzelőberendezés csere, új üzembe helyezése esetén az üzembe helyezést megelőzően az érintett égéstermék-elvezető vizsgálata megelőző vizsgálat | | | | | | | | | |
| 0,84/db | 9.408-Ft | 1,16/db |  | 0,4/szint |  | 2,6/db |  | 3,4/db |  |
| 4.4 Meglévő égéstermék-elvezető bontását, funkciójának megváltoztatását, használaton kívül helyezését vagy az égéstermék-elvezetőt érintő átalakítást megelőző helyszíni vizsgálat | | | | | | | | | |
| 0,68/db | 7.616-Ft | 0,92/db |  | 0,3/szint |  | 2,1/db |  | 2,72/db |  |
| Kiszállás | | | | 1/fő | | | | 4.000-Ft | |

5. Munkaegységek a műszaki megoldás megfelelőségével összefüggő, megrendelt vizsgálatoknál (mérnökóra díj)

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 4.1 | Egy lakás, illetve rendeltetési egység esetén | 1h | 11.200-Ft |
| 4.2 | Kettő–hat lakás, illetve rendeltetési egység esetén | 2h | 22.400-Ft |
| 4.3 | Hatnál több lakás, illetve rendeltetési egység esetén épületenként | 3h |  |
| 4.4 | Épület központi kéménnyel 60-140 kW | 2h | 22.400-Ft |
| 4.5 | Ipari és kommunális létesítmények esetén 140kW felett | 2,5h |  |
| 4.6 | Helyszíni szaktanácsadás (további kiszállási díj terheli) | h/db | 4.000-Ft |